Nr ref.  90-SZ.262.1377.2026 				     Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
[bookmark: _GoBack]OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE
	L.p.
	Nazwa towaru
	Ilość
	Producent, model, symbol oferowanego produktu
	Cena jednostkowa netto
	Wartość netto

	1.
	Krzesło obrotowe 
Specyfikacja krzesła:
1. Mechanizm:
· regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego;
· kąt pochylenia oparcia do tyłu i do przodu min. +20o/-3o;
· blokada oparcia w wybranej pozycji;
2. Siedzisko:
· wyłożone pianką poliuretanową, tapicerowane tkaniną;
3. Oparcie:
· tapicerowane siatką;
· regulacja wysokości góra-dół w zakresie min. 70 mm;
· regulowane manualnie góra-dół podparcie części lędźwiowej w zakresie min. 50 mm;
4. Podłokietniki:
· regulowane w zakresach: góra-dół;
· z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; 
5. Podstawa:
· pięcioramienna poliamidowa, czarna wyposażona w kółka;
6. Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną:
· wysokość siedziska: regulowana; 
min. wysokość siedziska: 380 mm (+/- 5 mm);
max. wysokość siedziska: 510 mm (+/- 5 mm);
· głębokość powierzchni siedziska: 455 mm (+/- 10 mm);
· szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm);
· min. wysokość oparcia: 520 mm(+/- 10 mm);
· max. wysokość oparcia 590 mm (+/- 10 mm)
· szerokość oparcia: 455 mm(+/- 5 mm);
· długość podłokietnika: 240 mm (+/- 10 mm);
· szerokość podłokietnika: 70 mm (+/- 10 mm);
· średnica podstawy : 710 mm (+/- 10 mm);
7. Specyfikacja siatki:
· siatka o ścieralności min. 60 000 cykli Martindale;
· skład: 100 % poliester;
· gramatura min. 280 g/m2;
· trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros; 
· kolor siatki: czarny;
8. Specyfikacja tapicerki:
· odporność na ścieranie: min.  30 000 cykli Martindale;
· skład 100 % polipropylen;
· gramatura tkaniny min. 230 g/m2;
· trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros;
· kolor tapicerki: czarny;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
[bookmark: _Hlk138331572]model przykładowy: krzesło Nowy Styl TakTik Mesh Ergon 2L R19T LU TS25.
Zdjęcie poglądowe
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/smallProdImage/images/product/4d8600b0276b1e1481610d99c729bd4f.jpeg]
	10
szt.
	
	
	

	2.
	Krzesło obrotowe 
Specyfikacja krzesła: 
1. Mechanizm:
· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
· synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska;
· możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; 
· regulacja siły docisku oparcia do pleców;
2. Siedzisko:
· wyłożone minimum dwoma warstwami pianki ciętej. Pierwsza warstwa o grubości min. 25 mm i o gęstości min. 35 kg/m3. Drugiej o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m3;
· tapicerowane tkaniną;
3. Oparcie:
1. wyłożone pianką ciętą o grubości min. 35 mm i gęstości min. 35 kg/m3;
2. tapicerowane tkaniną;
3. regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm;
4. tylna osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym;
4. Podłokietniki:
·    z nakładkami poliuretanowymi w kolorze    czarnym; 
·    regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm;
5. Zagłówek:
· szkielet wykonany ze sklejki pokrytej pianką wylewną;
· warstwa wierzchnia i tylna tapicerowana tkaniną;
· oparty na wsporniku wykonanym z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym;
· regulacja wysokości w zakresie min. 60 mm oraz kąta nachylenia;
6. Podstawa:
· pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna;
7. Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną:
· wysokość siedziska: regulowana; 
min. wysokość siedziska: 425 mm (+/- 5 mm);
max. wysokość siedziska: 555 mm (+/- 5 mm);
· głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm);
· szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm);
8. Wysokość oparcia: regulowana;
min. wysokość oparcia: 580 mm (+/- 10 mm);
max. wysokość oparcia: 650 mm (+/- 10 mm);
9. Szerokość oparcia: 450 mm(+/- 10 mm);
10. Średnica podstawy: fi 710 mm (+/- 5 mm);
11. Specyfikacja tapicerki tkaniny:
· skład 100% polipropylen;
· gramatura tkaniny min. 230 g/m2;
· odporność na ścieranie min. 30 000 cykli Martindale;
· trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros;
· kolor tapicerki: czarny;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model przykładowy: krzesło obrotowe Nowy Styl Intrata 0-12 HRUA TS25 R201 FS
Zdjęcie poglądowe
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/smallProdImage/images/product/intrata-o12-hru-r201-updated-1.jpeg]
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	3.
	Krzesło obrotowe 
Specyfikacja krzesła: 
1. Mechanizm:
· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
· synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska;
· możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; 
· regulacja siły docisku oparcia do pleców;
2. Siedzisko:
· wyłożone minimum dwoma warstwami pianki ciętej. Pierwsza warstwa o grubości min. 25 mm i o gęstości min. 35 kg/m3. Druga o grubości min. 20 mm i gęstości min. 40 kg/m3;
· tapicerowane tkaniną;
3. Oparcie:
5. wyłożone pianką ciętą o grubości min. 35 mm i gęstości min. 35 kg/m3;
6. tapicerowane tkaniną;
7. regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm;
8. tylna osłona oparcia wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym;
4. Podłokietniki:
· z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; 
· regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm;
5. Podstawa:
· pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna;
6. Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną:
· wysokość siedziska: regulowana; 
min. wysokość siedziska: 425 mm (+/- 5 mm);
max. wysokość siedziska: 555 mm (+/- 5 mm);
· głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm);
· szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm);
7. Wysokość oparcia: regulowana;
min. wysokość oparcia: 580 mm (+/- 10 mm);
max. wysokość oparcia: 650 mm (+/- 10 mm);
8. Szerokość oparcia: 450 mm(+/- 10 mm);
9. Średnica podstawy: fi 710 mm (+/- 5 mm);
10. Specyfikacja tapicerki tkaniny:
· skład 100% polipropylen;
· gramatura tkaniny min. 230 g/m2;
· odporność na ścieranie min. 30 000 cykli Martindale; 
· trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros;
· kolor tapicerki: czarny;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model przykładowy: krzesło obrotowe Nowy Styl Intrata 0-12 TS25 R201 FS
Zdjęcie poglądowe
[image: https://www.centrumkrzesel.pl/media/cache/smallProdImage/images/product/intrata-oo12-TS25BL-R-20I-3.jpeg]
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	4.
	Krzesło stacjonarne
Specyfikacja krzesła:
1. Konstrukcja:
 • wykonana z rury metalowej o profilu owalnym,
    malowanej proszkowo na kolor czarny;
 • nogi wyposażone w stopki;
2. Siedzisko i oparcie:
• wyłożone pianką, tapicerowane;
• osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa
   sztucznego w kolorze czarnym;
3. Wymiary minimalne krzesła podane zgodnie 
    z normą PN-EN 16139 lub równoważną: 
 • wysokość całkowita krzesła: 820 mm 
       (+/- 5 mm);
• wysokość oparcia: 330 mm (+/- 5 mm);
• wysokość siedziska: 470 mm (+/- 5 mm);
• szerokość podstawy 545 mm (+/- 5 mm);
• głębokość całkowita krzesła: 560 mm 
     (+/- 5 mm);
4. Specyfikacja tkanin:
• skład 100% poliester;
• gramatura tkaniny min. 270 g/m2;
• odporność na ścieranie: min. 90 000 cykli
  Martindale;
• kolor tapicerki: czarny, szary, niebieski;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek
przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu
umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model referencyjny: krzesło Nowy Styl ISO 4L
Zdjęcie poglądowe
[image: ]

	95 szt.
	
	
	

	5.
	Krzesło stacjonarne
Specyfikacja krzesła:
1. Konstrukcja:
• wykonana z rury metalowej o profilu owalnym,
chromowanej;
• nogi wyposażone w stopki;
2. Siedzisko i oparcie:
• wyłożone pianką, tapicerowane;
• osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa
sztucznego w kolorze czarnym;
3. Wymiary minimalne krzesła podane zgodnie z PN-
EN 16139 lub równoważną:
• wysokość całkowita krzesła: 820 mm (+/- 5 mm);
• wysokość oparcia: 330 mm (+/- 5 mm);
• wysokość siedziska: 470 mm (+/- 5 mm);
• szerokość podstawy 545 mm (+/- 5 mm);
• głębokość całkowita krzesła: 560 mm (+/- 5 mm);
4. Specyfikacja tkanin:
• skład 100% poliester;
• gramatura tkaniny min. 270 g/m2;
• odporność na ścieranie: min. 90 000 cykli
Martindale;
• kolor tapicerki: czarny, szary, niebieski;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek
przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu
umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model referencyjny: krzesło Nowy Styl ISO 4L
Zdjęcie poglądowe
[image: ]
	13 szt.
	
	
	

	6.
	Krzesło Konferencyjne
Specyfikacja krzesła:
1. Konstrukcja:
• wykonana z rury metalowej o profilu owalnym,
chromowanej;
• nogi wyposażone w stopki;
2. Siedzisko i oparcie:
• wyłożone pianką, tapicerowane;
3. Podłokietniki:
· wykonane z rury metalowej o profilu owalnym chromowanym, zintegrowane z stelażem i wyposażone w nakładki drewniane;
4. Wymiary minimalne krzesła podane zgodnie z PN-
EN 16139:
• wysokość całkowita krzesła: 820 mm (+/- 5 mm);
• wysokość oparcia: 470 mm (+/- 5 mm);
• wysokość siedziska: 400 mm (+/- 5 mm);
• szerokość siedziska 470 mm (+/- 5 mm);
• głębokość całkowita krzesła: 470 mm (+/- 5 mm);
4. Specyfikacja tkanin:
• skład 100% polyester;
• gramatura tkaniny min. 320 g/m2 (+/- 5 %);
• odporność na ścieranie: min. 100 000 cykli
Martindale;
· posiadająca atest na trudnopalność według norm EN 1021-1 En 1021-2 lub równoważnych
• kolor tapicerki: czarny, szary, niebieski;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek
przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu
umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model referencyjny: krzesło Samba CR 
Zdjęcie poglądowe
[image: Krzesło konferencyjne SAMBA CR szare]


	3 szt.
	
	
	

	7.
	Krzesło obrotowe 
Specyfikacja krzesła: 
1. Mechanizm ruchowy typu Ibra lub równoważny:
· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
· odchylanie oparcia w zakresie 80-106o;
· możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; 
· regulacja siły docisku oparcia do pleców;
2. Siedzisko:
· szkielet z tworzywa sztucznego
· wyłożone minimum dwoma warstwami pianki ciętej o gęstości min. 35 kg/m3;
· tapicerowane tkaniną;
3. Oparcie:
9. wyłożone pianką ciętą o gęstości min. 25 kg/m3;
10. tapicerowane tkaniną;
11. regulowanej  wysokości oparcia
12. szkielet oparcia wykonany z tworzywa sztucznego;
4. Podłokietniki:
· z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; 
· regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm;
5. Podstawa:
· pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna;
6. Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN-EN 1335-1 lub równoważną:
· wysokość siedziska: regulowana;
min. wysokość siedziska: 450 mm (+/- 5 mm);
max. wysokość siedziska: 580 mm (+/- 5 mm);
· głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 5 mm);
· szerokość siedziska: 500 mm (+/- 10 mm);
7. Wysokość oparcia: regulowana;
min. wysokość oparcia: 540 mm (+/- 5 mm);
max. wysokość oparcia: 615 mm (+/- 5 mm);
8. Szerokość oparcia 450 mm (+/- 5 mm);
9. Kąt nachylenia oparcia w zakresie 90o-113o (+/- 5O );
10. Średnica podstawy: fi 700 mm (+/- 5 mm);
11. Specyfikacja tapicerki tkaniny:
· skład 100% poliester;
· gramatura tkaniny min. 363 g/m2;
· odporność na ścieranie min. 200 000 cykli Martindale; 
· trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros lub zapałkę,
· odporność kolorów na pocieranie: 4-5;
· odporność na pilling : 5 
· kolor tapicerki: niebieski;
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model przykładowy: krzesło obrotowe Grospol Starter 3D black
Zdjęcie poglądowe
[image: ]

	3 szt.
	
	
	

	8.
	Krzesło obrotowe 
Specyfikacja krzesła: 
1. Mechanizm Synchro lub równoważny:
· regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego;
· synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska;
· możliwość blokady siedziska i oparcia w wybranych pozycjach; 
· regulacja siły docisku oparcia do pleców;
· regulacja wysuwu siedziska;
2. Siedzisko:
· wyłożone pianką poliuretanową wylewaną o gęstości min 75 kg/m3 na podłożu ze sklejki liściastej;
· tapicerowane tkaniną;
3.   Oparcie:
· wyłożone pianką poliuretanową wylewaną o gęstości min 75 kg/m3 na podłożu ze sklejki liściastej
· tapicerowane tkaniną;
· regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 70 mm;
4.   Podłokietniki:
· z nakładkami poliuretanowymi w kolorze czarnym; 
· regulowane góra – dół w zakresie min. 70 mm;
5.   Podstawa:
· pięcioramienna z tworzywa poliamidowego, wyposażona w kółka do powierzchni twardych, czarna;
6.    Wymiary krzesła zmierzone zgodnie z normą PN EN 1335-1 lub równoważną:
· wysokość siedziska: regulowana:
min. wysokość siedziska: 425 mm (+/- 5 mm);
max. wysokość siedziska: 555 mm (+/- 5 mm);
· głębokość powierzchni siedziska: 450 mm (+/- 10 mm);
· szerokość siedziska: 480 mm (+/- 10 mm);
· wysokość oparcia: regulowana;
· min. wysokość oparcia: 580 mm (+/- 10 mm);
· max. wysokość oparcia: 650 mm (+/- 10 mm);
· szerokość oparcia: 450 mm(+/- 10 mm);
· średnica podstawy: fi 710 mm (+/- 5 mm);
7.    Specyfikacja tapicerki tkaniny:
· skład 100% poliester;
· gramatura tkaniny min. 320 g/m2;
· odporność na ścieranie min. 180 000 cykli Martindale; 
· trudnozapalność określająca odporność tkaniny na tlący papieros lub zapałkę,
· odporność kolorów na 5-6;
· odporność na pilling: 4 
Tapicerka zostanie wybrana spośród próbek przedstawionych przez Wykonawcę po zawarciu umowy.
Krzesło ma posiadać pozytywny wynik badań wytrzymałościowych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania według normy PN-EN 1335 lub równoważnej.
Informacja dodatkowa:
model przykładowy: krzesło obrotowe Profim Playa 11 SL
Zdjęcie poglądowe
[image: ]
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	[bookmark: _Hlk159929218]Razem wartość netto (zł):
	

	Stawka VAT (%):
	

	Razem wartość brutto (zł):
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